## PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje antistatičke tekstilne podne obloge, ploče dimenzija 50x50 cm za visokofrekventnu upotrebu tipa **''Tapibel COBALT LINES''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

- način proizvodnje bukle/loop pile  
- tip vlakna: 100% PA 6 BCF  
- potpora: Actionback

-rolna širine 4 m  
- ukupna debljina: 5,5 mm

- visina vlakna: 3 mm  
- ukupna težina: ≥ 1825 g/m2  
- težina flora: ≥ 550 g/m2  
- broj čvorova: : ≥ 164.000 kn/m2  
- klasa upotrebe: 33 komercijalna  
- otpornost na požar: Bfl-s1 po EN 13501-1  
- zvučna izolacija: ΔLw 22 dB po ISO 10140  
 - pogodan za upotrebu stolica sa točkićima: class A EN 985

Lepljenje poda celom površinom ekološkim disperzivnim lepkom.

Ukrajanje spojeva vršiti postupkom duplog sečenja kako bi spoj bio minimalno vidljiv.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Lajsnu izraditi od iste vrste podne obloge i obrubiti koncem u boji poda sa gornje strane.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.