**PODOPOLAGAČKI RADOVI**

Nabavka, isporuka aluminijumskog nadgradnog ili ugradnog otirača za visokofrekventnu upotrebu tipa **'' ALUMINIJUMSKI OTIRAČ ALUFLEXMAT GUMA/ČETKA''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

**Ispuna:**

 -Guma - guma 80 šora , materijal je zbog gustine stabilan, ne dolazi do širenja I skupljanja materijala

-Četka - Najlon 6.6 na poliamidnom profilu , najkvalitetniji materijali za jako čišćenje obuće

- za jako brisanje obuće i upijanje

- za spoljašnju i unutrašnju upotrebu

-aluminijumski ram debljine 1,8 mm / 1,2 mm

-visoka otpornost na klizanje

-podloga aluminijumskog rama je od sunđeraste diht trake

- visoka otpornost na habanje

-debljina aluminijumskog rama ugradni 10 mm, nadgradni 20 mm

- težina otirača oko 17 kg/m2

Nadgradni aluminijumski otirač se polaže na pod.

Ugradni aluminijumski otirač se polaže u predhodno namenski obrađenu rupu.

Ivice udubljenje / rupe se mogu prekriti aluminijumskim lajsnama.