## PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje antistatičke tekstilne podne obloge, ploče dimenzija 50x50 cm za visokofrekventnu upotrebu tipa **''Tapibel COBALT' SDN'** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

- način proizvodnje bukle/loop pile 1/10”

-dimenzija ploče : 50 x 50 cm , jedno pakovanje 5 m2/20 ploča  
- tip vlakna: 100% PA 6 BCF  
- potpora: primarno punjenje filc,sekundarno punjenje bitumen sa staklenim vlaknima  
- ukupna debljina: 6 mm

- visina vlakna: 3 mm  
- ukupna težina: ≥ 4300 g/m2  
- težina flora: ≥ 550 g/m2  
- broj čvorova: : ≥ 164.000 kn/m2  
- klasa upotrebe: 33 komercijalna  
- otpornost na požar: Bfl-s1 po EN 13501-1

-otpornost boje : ISO 105 ≥6  
- zvučna izolacija: ΔLw ≥25 dB po ISO 10140

-termalna otpornost : ISO 8302 m2/K/W  
- pogodan za upotrebu stolica sa točkićima: class A EN 985

Lepljenje poda celom površinom ekološkim disperzivnim lepkom.

Ukrajanje spojeva vršiti postupkom duplog sečenja kako bi spoj bio minimalno vidljiv.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Lajsnu izraditi od iste vrste podne obloge i obrubiti koncem u boji poda sa gornje strane.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.