##  PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka tekstilnog samoležećeg otirača za visokofrekventnu upotrebu tipa **''RUCO KOKOS ''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

-širina rolne 1m / 2m

-vrsta materijala : 100% kokos

-proces proizvodnje : taftovan

-Punnjenje / podloga : pvc

-klasa upotrebe : 22

-težina vlakna : 2650 g/m2

-ukupna težina : 5650 g/m2

-visina vlakna : 17 mm

-ukupna visina : 20 mm

-otpornost na vatru : Efl-S1