##  PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka tekstilnog samoležećeg otirača za visokofrekventnu upotrebu tipa **''H-DIMENSION ''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

-širina rolne 1m / 2m

-vrsta materijala : 100% Polipropilen

-proces proizvodnje : taftovan

-klasa upotrebe : 31

-težina vlakna : 1020 g/m2

-ukupna težina : 2130 g/m2

-visina vlakna : 10 mm

-ukupna visina : 12 mm