##  PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka tekstilnog samoležećeg otirača za visokofrekventnu upotrebu tipa

 **''INUCI''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

-širina rolne 0,67 m

-tkanje zatvorena petlja

-vrsta materijala : 30% PES + 70% vinil

-podloga : vinil

-klasa upotrebe : 33

-otpornost na vatru : Cfl

-ukupna težina : 3300 g/m2

-visina vlakna : 5 mm

-ukupna visina : 7 mm

-postojanost boje 7-8